**维修内容**

**设备品牌：富士**

**设备型号**：EC-530WR SN:2G361G082

**检测结果**：钳子管道漏水、图像异常、光亮度偏低

**维修方案及更换配件**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 01 | 内镜光电耦合器CCD组件 | 1套 |
| 02 | 导光束 | 1根 |
| 03 | 插入管 | 1根 |
| 04 | 钳子管道 | 1根 |
| 05 | 钢丝 | 1套 |
| 06 | 橡皮套 | 1套 |

注：报价包含全部维修产生费用。