**维保需求**

一、维保设备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 电动液压手术床 | 迈瑞 | UniBase 30 | 9 |
| 电动综合手术床 | 迈瑞 | HyBase 3000 | 2 |
| 手术无影灯 | 迈瑞 | HyLED 600/600 | 11 |
| 吊塔 | 迈瑞 | HyPort B30 | 22 |

二、维修需更换的配件清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌 | 产地 | 数量 |
| 立柱护罩组件 | 迈瑞 | 深圳 | 1套 |
| 腿板调节拉钩 | 迈瑞 | 深圳 | 5个 |
| 腿板接头组件 | 迈瑞 | 深圳 | 14个 |
| 吸塑底罩组件 | 迈瑞 | 深圳 | 2套 |
| 头板紧固旋钮 | 迈瑞 | 深圳 | 8个 |
| 吊塔插座组件 | 迈瑞 | 深圳 | 2个 |
| 德式太平洋负压终端 | 迈瑞 | 深圳 | 4个 |
| 吊塔插座边框 | 迈瑞 | 深圳 | 2个 |

三、维保要求

1、本次设备维修期间工程师要对手术室所有灯、床、塔进行维护保养，保证设备在维修结束时运行正常。（提供科室签字确认的维修及维保服务报告）

2、所有更换配件要求必须是原厂（提供相关证明资料），维保期间提供一次免费的设备巡检，维修完成后保证设备正常使用且处于无安全隐患状态。