采购需求
工期要求：合同签订后7日历天入场完成施工，施工时间：22时至次日凌晨2时，需根据采购方实际需要。

工程量清单：

1、35米阻燃铜芯电缆敷设，ZRYJV-4*240mm²电缆；

2、电缆终端头安装4套；

3、低压电缆附加外热缩绝缘保护层10米；
4、低压电缆五指套4套；
5、低压电缆及配电柜绝缘试验2项；

6、人工；
三、施工要求:
1、该工程所使用产品质量均要求符合国家标准及以上；

2、电缆附加外热缩绝缘保护层需套用不同色相；
3、在施工过程中应安全施工，投标方人员的人身安全由投标方负全责。
备注：投标方如需在投标前自行勘测现场，可联系殷工：15837619166
