**采购需求**

1. **设备名称：体外临时起搏器**
2. **数量：两台**

**三、技术参数：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 技术参数 | 执行标准 |
| 1 | 工作模式 | DDD; DOO; VDD; VVI; VOO; VVT等 | 符合IEC 60601-2-31国际标准 |
| 2 | 输出频率（ppm） | 30—250 |  |
| 3 | 超速频率（ppm） | 60--1000 |  |
| 4 | 输出幅度（V） | 0.1--17 |  |
| 5 | 脉冲宽度（ms） | 1.0 |  |
| 6 | 感知灵敏度（mV） | 0.2--10 |  |
| 7 | 不应期（ms） | 175--225 |  |
| 10 | 患者电缆（m） | ≥1.5 |  |
| 11 | 待机时间（小时） | ≥500 |  |
| 12 | 配套耗材 | 开放 |  |