需求
煎药机技术参数
1、数量:两台
2、容量:≥20L一台，≥30L一台
3、尺寸:前后深度小于75cm,宽小于100cm，高度小于 120cm 
4、具备自动加水计量功能
5、具备文火、武火自动控制转换功能
6、具备煎药自动定时功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高
7、具备防干烧功能，保障安全
8、具备电动挤压功能，药渣自动分离
9、具备全自动两煎功能，符合国家规范
包装机技术参数
1、数量:两台
2、容量:≥20L
3、包装量:50mL-250mL
4、尺寸:前后深度小于75cm,宽小于100cm，高度小于 120cm
5、包装范围 50-250ml 内包装量可随意调节
6、自动连续包装，袋数可手动设置
7、防干烧功能
[bookmark: _GoBack]8、两台全自动煎药机应与两台包装机兼容，实现流水线工作。
