采购需求
1、 项目概况
1. 项目名称：移动护理车及配套设备采购项目
2. 数量：7套
3. 质保期:三年
4. 供货周期：5个工作日
2、 技术参数
（1）设备用途：移动护理车通过集成多种功能，如电脑、扫描设备、多媒体设备等，使得医护人员可以随时查看患者的电子病历、医嘱信息等，无需往返于护士站和病房之间查阅纸质病历，从而节省时间并减少人为错误。‌
（2）车体参数
1.车体结构，要求一体化及电脑嵌入设计。
2.车体材料，要求符合环保要求（需提供第三方出具的抗菌测试报告，抗菌率99.9%，符合GB/T21510-2008标准或者GB/T31402-2015标准）。
3.车体辅材，车体侧面配有垃圾桶*2及锐器盒，洗手液架、储物盒等辅助工具支架。预留挂件接口，已满足临床增加使用挂件。
4.工作台面尺寸，长≥460mm宽≥430mm，设计围挡或防滑落挡条，防止物品掉落，桌面有防漏液槽。
5.整车外形尺寸，底盘尺寸长≥460mm宽≥440mm高≥1200mm（参考），车体配置抽屉3-5层，配置把手及脚轮（不少于两个带锁定功能，且具备静音功能）方便移动，所有线缆隐藏式设计。
6.整车需出具防尘、防水、防震等相关资质认证证书。
（3）配套计算机参数
1.CPU  I5  8代及以上
2.硬盘512G固态及以上
3.内存16G及以上
4.双网卡设置（有线及无线）
5.显示器21寸及以上
6.输出显示接口（HDMI或VGA)
7.操作系统win10及以上
（4）配套电池参数
1.磷酸铁锂（提供第三方实验室材质磷酸铁锂电池检测报告）循环次数≥2000次以上。
2.充电时间充电时间≤5小时，供电时间≥8小时。
3.有相关电源管理软件，实现一键开关（电脑及电池）
4.需提供3C认证，节能认证，环境认证。
（5）移动护理车整套设备重量在40-70KG之间。
三、维保要求
（1）质保期：设备验收合格后整车免费保修≥3年。
（2）售后服务
在设备质保期内，应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应10分钟内作出回应，并在24小时内派人到达买方现场实施维修。8个工作小时未修复需提供备品。
（3）技术支持
提供终身免费软件升级。
（4）培训
[bookmark: _GoBack]设备安装后需对科室设备进行操作培训，使其能正确操作设备。并提供设备使用说明书。

